The first step：please press and hold the reset button at the back of the machine for 20 seconds to reset the machine to factory mode
Step 2: upgrade the firmware starting with 'init'.
Step 3: restart your machine again.
The fourth part is to upgrade the firmware starting with '175G'.After completing everything, restart and modify your wallet address and mining address, waiting for the computing power to appear.
If the computing power of 175G is not satisfactory, please follow the above steps to test 160G again
Using this firmware, please ensure that your KS0 has an additional fan installed. It's best to replace the silicone grease. Power supply power above 150W

第一步，重置你的机器，恢复出厂设置
第二步，升级 INIT 固件，并且重启
第三步，升级175G固件，然后重启，之后修改你的矿池地址和钱包，并将风扇开到100%，然后观察算力。
如果算力不符合预期，请在第三步中更换其他版本的固件。
使用这份固件，请确保你的电源在150W以上，并且加装了外置风扇。

严重警告！！！此固件进行了设备唯一ID校验，如果将此固件烧写到非法设备上，造成的一切损失由自己承担！！我们概不负责！！！
Serious warning! This firmware performs device unique ID verification, if you burn this firmware to an illegal device, you will be responsible for all damages caused! We are not responsible!!!
Серьезное предупреждение! Данная прошивка осуществляет проверку уникального ID устройства, если вы запишите эту прошивку на нелегальное устройство, вы будете нести ответственность за все причиненные убытки! Мы не несем ответственности!!!
심각한 경고! 이 펌웨어는 장치 고유 ID 확인을 수행하며,이 펌웨어를 불법 장치에 구울 경우 발생하는 모든 손해에 대한 책임은 귀하에게 있습니다! 우리는 책임지지 않습니다!!!
重大な警告 このファームウェアはデバイスのユニークID検証を行います。もしこのファームウェアを違法なデバイスに焼いた場合、生じた損害はすべてあなたの責任となります！ 私たちは責任を負いません!
